Anexa la H.C.J.S.U nr. 27 din 03.10.2022

Lista obiectivelor de infrastructură afectate în UAT-urile Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, Bălilești, Cetățeni, Corbi, Dragoslavele, Hârsești, Mihăești, Mălureni, Tigveni, Valea Mare Pravăț, Valea Iașului, Uda, Județul Argeș conform **proceselor-verbale** **de constatare și evaluare estimativă** a pagubelor produse ca urmare a calamităților naturale

| **Nr.**  **crt.** | **C.L.S.U. / Localitatea/ nr. raport operativ** | **Obiectivele afectate** | **Valoare**  **- lei-** | **Cauză**  **afectare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Județul Argeș** | Refacere drumuri județene DJ 703F,poz km 24+92 1 și poduri județene pe o lungime de 50m, avariată aripa din amonte a podului peste râul Topolog care face legătura între satul Valea Măgurei și satele Cepari Ungureni și Urluiești, ruptură parte carosabilă, regularizare albie râu cu utilaje și dislocare aripă existentă | 43000 | Depășirea capacității debitului |
|  |  | Refacere DJ 738 km aprox. 10+600, 1 buc. podeț tubular subdimensionat cu D=1000 mm blocat de deșeuri lemnoase, pe o lungime de 0,2 km | 406400 | Viitură rapidă cu deșeuri lemnoase |
|  |  | Refacere podeț din zidărie de piatră avariat timpane amonte aval și zidăria din piatra la bolta pe DJ 725 peste pârâul Naca la aprox. 1 km de la intersecția cu DN 73 Câmpulung-Brașov | 18000 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere talaz drept al DJ 703 B, pe o lungime de cca 55 ml, înălțime de cca. 15m, și a platformei drumului pe o suprafață de 55ml x2ml=110 mp în comuna Uda, sat Cotu la km 15+553 | 428000 | Viitură rapidă |
|  |  | **TOTAL JUDEȚUL ARGEȘ** | **895400** |  |
| 2. | **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ**  P.V. nr. 200942/25.02.2022 | Refacere zid sprijin debleu str. 1 Decembrie 1918 și strada Neagoe Vodă pe o lungime de 75 metri | **238000** | Distrugerea infrastructurii de apărare |
|  |  | **TOTAL MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ** | **238000** |  |
| 3. | **Comuna Bălilești**  P.V. nr. 201960/04.05.2022 | Comuna Bălilești sat Bălilești  Refacere suprastructură drum prin formare de șanțuri, ravene, făgașe strada Codrului pe o lungime de 0,2 km | 12000 | Viitură rapidă |
|  |  | Comuna Bălilești sat Bălilești  Refacere suprastructură drum prin formare de șanțuri, ravene, făgașe strada Bisericii pe o lungime de 0,6 km | 60000 | Viitură rapidă |
|  |  | **TOTAL COMUNA BĂLILESTI** | **72000** |  |
| 4. | **Comuna Cetățeni**  P.V nr. 202001/06.05.2022 | Refacere platforma drum avariată prin formare de făgașe, spălat balast de strada Dealului pe o lungime de 0,6 km | 65500 | Scurgere excesivă de pe versanți |
|  |  | Refacere platforma drum avariată prin formare de făgașe, spălat balast de strada Muscelului pe o lungime de 0,35 km | 27000 | Scurgere excesivă de pe versanți |
|  |  | Refacere platforma drum avariată prin formare de făgașe, spălat balast de strada Teilor pe o lungime de 0,8 km | 37200 | Scurgere excesivă de pe versanți |
|  |  | Refacere platforma drum avariată prin formare de făgașe, spălat balast de strada Primăverii pe o lungime de 0,7 km | 41800 | Scurgere excesivă de pe versanți |
|  |  | Refacere platforma drum avariată prin formare de făgașe, spălat balast de strada Malaiste pe o lungime de 1 km | 12000 | Scurgere excesivă de pe versanți |
|  |  | Refacere platforma drum avariată prin formare de făgașe, spălat balast de strada Vârfu Odăii pe o lungime de 0,4 km | 18000 | Scurgere excesivă de pe versanți |
|  |  | Refacere platforma drum avariată prin formare de făgașe, spălat balast de strada Plaiul Radului pe o lungime de 0,95 km | 98400 | Scurgere excesivă de pe versanți |
|  |  | **TOTAL COMUNA CETĂȚENI** | **299900** |  |
| 5. | **Comuna CORBI**  P.V. nr. 203040/14.07.2022 | Refacere drum Ferigi-Adamoiu (Alexe) pe o lungime de 0,6 km și o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca 200 m cu deteriorarea platformei drumului cu o lățime de cca 3 m | 4200 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces La Coacăză pe o lungime de 1,3 km și o lățime de 3,5 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca 350 m cu deteriorarea platformei drumului cu o lățime de cca 3,5 m | 8575 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces Piatra Doamnei pe o lungime 1,8 km si o lățime de 3,5 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 450 m și o lățime de 3,5 m | 11025 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces Carpeni-Locul Școlii pe o lungime 0,8 km si o lățime de 3,5 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 150 m și o lățime de 3,5 m | 3675 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces Bucium( drum acces din DJ 731) pe o lungime 0,8 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 400 m și o lățime de 3 m | 8400 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces Carpeni-Muchea Aluniș( drum acces din DJ 731) pe o lungime 0,7 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 150 m și o lățime de 3 m | 3150 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces Sub Jgheab( drum acces din DJ 731) pe o lungime 1,2 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 350 m și o lățime de 3 m | 7350 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces Sub Jgheab (Curjeanscha)- drum acces din DJ 731) pe o lungime 0,7 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 100 m și o lățime de 3 m | 2100 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces Ulița Aldeștilor-Sub Jgheab (drum acces din DJ 731) pe o lungime 0,6 km si o lățime de 3,5 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 250 m și o lățime de 3,5 m | 6125 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces strada Inv. Ion A. Ilinescu (drum acces din DJ 731) pe o lungime 0,8 km si o lățime de 3,5 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 200 m și o lățime de 3,5 m | 4900 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces de la Piua către Grui pe o lungime 1,5 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 200 m și o lățime de 3 m | 4200 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces de la Piua-Vână-Deal pe o lungime 1,5 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 250 m și o lățime de 3 m | 5250 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces de la Piua-La Pârâu pe o lungime 1,5 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 300 m și o lățime de 3 m | 6300 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces de la Piua-La Muchea Roșie pe o lungime 1,2 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 250 m și o lățime de 3 m | 5250 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces str. Alexandria-Sub Coastă pe o lungime 0,6 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 100 m și o lățime de 3 m | 2100 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces str. Alexandria-Sub Coastă (Islaz) pe o lungime 0,9 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 350 m și o lățime de 3 m | 7350 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces Jgheaburi-Sub Coastă (Bolovan) pe o lungime 0,6 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 250 m și o lățime de 3 m | 5250 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces Jgheaburi către Glodoasa pe o lungime 1,6 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 800 m și o lățime de 3 m | 16800 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces Ieșire din str. Muscelului către zona Sub Coastă pe o lungime 1,4 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 600 m și o lățime de 3 m | 12600 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces Ieșire din str. Maluri către zona Sub Coastă pe o lungime 1,3 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 400 m și o lățime de 3 m | 8400 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces str. Pârâiești-continuare asfalt către izlaz (cătun Pârâiești) pe o lungime 1,1 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 550 m și o lățime de 3 m | 11550 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces str. Pârâiești-drum acces către izlaz, pe o lungime 1 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 300 m și o lățime de 3 m | 6300 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere platformă drum acces balastat pe str. Ureanu către Schit pe o lungime 0,9 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 400 m și o lățime de 3 m | 8400 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces str. Ghinei pe o lungime 0,6 si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 100 m și o lățime de 3 m | 2100 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces str. Unirii pe o lungime 0,8 si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 250 m și o lățime de 3 m | 5250 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces către bazin apă pe o lungime 1,2 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 400 m și o lățime de 3 m | 8400 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum acces str. David Păunescu pe o lungime 0,5 km si o lățime de 3 m, avariat drum de acces pe o lungime de cca. 150 m și o lățime de 3 m | 3150 | Viitură rapidă |
|  |  | Alunecare teren sat Poienărei în pct. La Troiță pe DC 271 pe o lungime de cca 10 m | 2680 | Viitură rapidă |
|  |  | **TOTAL COMUNA CORBI** | **180830** |  |
| 6. | **Comuna Dragoslavele**  P.V.nr.202034/09.05.2022 | Refacere albia pârâului Valea Hotarului -0,120 km prin erodarea malului drept cu afectarea părții carosabile a drumului | 24000 | Viitură rapidă |
|  |  | **TOTAL COMUNA DRAGOSLAVELE** | **24000** |  |
| 7. | **Comuna Hârsești**  P.V.nr.203277/29.07.2022 | Refacere mal stâng râu Cotmeana tronson amonte pod DJ 679 pe o lungime de cca 225 ml | 675000 | Scurgeri de pe versanți |
|  |  | **TOTAL COMUNA HÂRSEȘTI** | **675000** |  |
| 8. | **Comuna Mălureni**  PV 201985/05.05.2022 | Refacere 1 buc podeț/traversări pietonale prin dislocare culee mal drept și erodare mal aferent pe o lungime de 10 m | 1500 | Viitură rapidă |
|  |  | **TOTAL COMUNA MĂLURENI** | **1500** |  |
| 9. | **Comuna Mihăești**  **PV 202694/22.06.2022** | Comuna Mihăești sat Drăghici DJ 738  Refacere anexă gospodărească fam Molfa Gheorghe, Ursu Gheorghe, Lungu Gheorghe prin alunecare mal stâng în albia râului | 60000 | Viitură rapidă |
|  |  | Comuna Mihăești, sat Valea Popii  Refacere suprastructura Ulița Izvor Marian, Ulița Oteni, Ulița Marinca, Ulița Mitu C-tin pe o lungime de 1,5 km | 135660 | Viitură rapidă |
|  |  | Comuna Mihăești, sat Văcarea  Refacere suprastructură Ulița La Biserica, Ulița Bica pe o lungime de 0,5km | 180880 | Viitură rapidă |
|  |  | Comuna Mihăești, sat Mihăești  Refacere suprastructură Ulița Rosca, Ulița Fundul Vacarii-Haita, Ulița Boghez, Ulița Stroe C-tin, Ulița Vlasceni pe o lungime de 2 km | 45220 | Viitură rapidă |
|  |  | **TOTAL COMUNA MIHĂEȘTI** | **421760** |  |
| 10. | **Comuna Tigveni**  **PV 202967/11.07.2022** | Refacere platformă drum avariat DC 230 pe o lungime 0,9 km, sat Bârseștii de Sus | 86400 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere platformă drum avariat Ulița Glod pe o lungime 0,4 km, , sat Bârseștii de Sus | 38400 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere platformă drum avariat Ulița Cristești pe o lungime 0,2 km, sat Bârseștii de Sus | 19200 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere platformă drum avariat Ulița Linie pe o lungime 0,6 km, , sat Bârseștii de Sus | 57600 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere platformă drum avariat DC 243 pe o lungime 0,8 km, , sat Bârseștii de Jos | 76800 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere platformă drum avariat Ulița Paraschivești pe o lungime 0,4 km, sat Bârseștii de Jos | 38400 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere platformă drum avariat Ulița Popa Oancea pe o lungime 0,6 km, sat Bârseștii de Jos | 57600 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere platformă drum avariat Ulița Călinești pe o lungime 0,5 km, sat Tigveni | 48000 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere platformă drum avariat Ulița drumul tăfălugului pe o lungime 0,6 km, sat Vlădești | 57600 | Viitură rapidă |
|  |  | **TOTAL COMUNA TIGVENI** | **480000** |  |
| 11. | **Comuna Uda**  **PV 201933/03.05.2022** | Refacere drum DC 183 Miercani-Greabăn pe o lungime 1 km, sat Tigveni, prin prăbușirea de taluz drept al DC 183 pe o lungime de cca 40 ml, înălțime de cca 15 m și o platforma a drumului pe o suprafață de 120 mp | 242000 | Viitură rapidă |
|  |  | **TOTAL COMUNA UDA** | **242000** |  |
| 12. | **Comuna Valea Mare-Pravăț**  PV 202035/09.05.2022  PV nr. 203378/04.08.2022 | Refacere 4 buc podeț în pct. Piteea sat Nimăiești | 6000 | Viitura rapida |
|  |  | Refacere drum comunal pe o lungime de 7 km, erodat mal stâng pe o lungime de aprox. 50 ml și o lățime de 3 m, sat Nimăiești, strada Râului în pct. Cristii Bălășoiu | 62000 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere 1 buc pod în pct. Serb sat Nimăiești | 10000 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere 4 buc podeț Casa de copii, pod Anii, sat Nimăiești | 1000 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere drum comunal DC 18 Valea Mare Raceni-Leresti pe o lungime de 1 km | 25940 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere conductă alimentare cu apă pe o lungime de 40 ml, sat Gura Pravaț | 800 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere sursă de alimentare cu apă in sistem centralizat prin colmatare captare și priza aluviuni sat Gura Pravaț | 46000 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere mal drept din gabioane pe o lungime de 50 m, sat Nimăiești | 14000 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere mal pe o lungime de 2 km, sat Gura Pravaț și sat Nimăiești | 200000 | Viitură rapidă |
|  |  | **TOTAL COMUNA VALEA MARE PRAVAȚ** | **365740** |  |
| 13. | **Comuna Valea Iașului**  PV 202212/23.05.2022 | Refacere mal drept pe DC 259 pe o lungime de 0,1 km, sat Gura Ungureni | 100000 | Viitură rapidă |
|  |  | Refacere mal stâng pe DC 259, pe o lungime de 0,08 km cu dislocare gabion pe cca 60 ml, sat Borovinesti | 10000 | Viitură rapidă |
|  |  | **TOTAL COMUNA VALEA IAȘULUI** | **110000** |  |
|  |  | **TOTAL JUDEȚUL ARGEȘ** | **4006130** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **VICEPREŞEDINTE C.J.S.U. ARGEŞ**  **PRESEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ**  **ION MÎNZÎNĂ** | **PREFECT**  **RADU-VALERIU PERIANU**   |  |  | | --- | --- | | **VICEPREŞEDINTE C.J.S.U. ARGEŞ**  **INSPECTOR ȘEF**  **I.S.U. ARGEȘ**  **COLONEL BOGDAN OLAR** | | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |